

 **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3 z dnia 05.10.2017r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ASORTYMENTU** | **ILOŚĆ SZT./KPL.** |  **SZCZEGÓŁOWY OPIS**  |
| **MEBLE DYREKTORSKIE (wyższy standard)** |
| 1 | biurko prostokątne na nodze płytowej z maskownicą ID o wymiarach: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm (+/- 2 cm)  | 5 | Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, grubość min. 25 mm, obrzeże blatu 2-3 mm w kolorze blatu. Podstawa: 2 nogi płytowe, grubość 47-50 mm, dodatkowo maskownica ramy ID z tworzywa sztucznego (lub metalowy łącznik). Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dodatkowe funkcje: Zamawiający wymaga aby biurko miało przelot na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium. |
| 2 | biurko prostokątne na nodze płytowej z maskownicą ID o wymiarach: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm (+/- 2 cm)  | 3 |
| 3 | biurko prostokątne na nodze płytowej z maskownicą ID z zaokrąglonym blatem od tyłu o wymiarach: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm (+/- 2 cm)  | 1 |
| 4 | dostawka do biurka na nodze płytowej z maskownicą ID o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 74 cm (+/- 2 cm) | 3 | Dostawka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, montowana bezpośrednio do ramy biurka, posiada jedną nogę płytową grubości 47-50 mm, dodatkowo maskownica ramy ID z tworzywa sztucznego (lub metalowy łącznik). Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 5 | panel dolny płytowy do biurka o wymiarach: szerokość 160 cm, wysokość 35 cm (+/- 3 cm) | 5 | Panel wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, grubość 18 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |
| 6 | panel dolny płytowy do biurka o wymiarach: szerokość 180 cm, wysokość 35 cm (+/- 3 cm) | 4 |
| 7 | side board mobilny 2xdrzwi płytowe uchylne + 3xszuflada o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 56,5 cm (+/- 3 cm), wysokość 60 cm | 5 | Side board powinien być wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1, grubość 18 mm. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 18 mm. Side board powinien posiadać 2 szafki z drzwiami płytowymi, uchylnymi oraz 3 szuflady. Szuflady metalowe z systemem cichego domykania. Side board wyposażony w piórnik wewnętrzny w górnej szufladzie. Zamek centralny z 2 kluczami - montowany w górnej szufladzie. Side board wyposażony w 5 kółek skrętnych, fi max. 65 mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |
| 8 | kontener mobilny 4 szufladowy (piórnik + 3 szuflady) o wymiarach: szerokość 43cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm (+/- 2 cm)  | 4 | Kontener powinien być wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Kontener posiada piórnik oraz 3 szuflady metalowe z zamkiem centralnym oraz z systemem cichego domykania. Kontener nie posiada uchwytów ich funkcję pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflady, a bokiem kontenera. Kontener wyposażony jest w 4 kółka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |
| 9 | szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 6 | Szafa powinna być wykonana z płyty meblowej dwustronnie malaminowanej klasy E1, grubość 18 mm. Korpus, front, wieniec górny wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy szafy z płyty meblowej o grubości min. 12 mm. Drzwi szaf szklanych wykonane ze szkła satynowego, a drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego. Szafy z drzwiami uchylnymi posiadają system cichego domykania. W części ubraniowej pod półką ma być zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak. W części aktowej ma być zamontowanych min. 5 półek z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy - min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy z min. 2 kluczami. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie min. 15 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. W zależności od aranżacji - wymagane wersja lewa lub prawa szafy. |
| 10 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 2OH | 6 | Szafa/nadstawka/regał powinna być wykonana z płyty meblowej dwustronnie malaminowanej klasy E1, grubość 18 mm. Korpus, front, wieniec górny wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy szafy/nadstawki/regału z płyty meblowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skrecone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa/nadstawka/regał musi posiadać odpowiednio 1-5 półek (2OH-5OH), wymagana możliwość ustawienia 2-5 rzędów segregatorów. Drzwi szaf szklanych wykonane ze szkła satynowego, a drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego. Szafy z drzwiami uchylnymi posiadają system cichego domykania. Szafa/nadstawka/regał ma być wyposażona w zawiasy - min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy z min. 2 kluczami. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 11 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 3 |
| 12 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 2 |
| 13 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 74 cm (+/- 2 cm)  | 1 |
| 14 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 1 |
| 15 | szafa z drzwiami szklanymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 2 |
| 16 | nadstawka z drzwiami szklanymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 3 |
| 17 | nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 1 |
| 18 | regał półotwarty (2 półki z drzwiami płytowymi, uchylnymi + 3 półki otwarte) o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 1 |
| 19 | regał półotwarty (2 półki z drzwiami płytowymi, uchylnymi + 1 półka regał odkryty) o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 1 |
| 20 | stolik kwadratowy o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm ( +/- 3 cm) | 4 | Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 25 mm. Podstawę stolika tworzą 4 kwadratowe nogi malowane proszkowo w kolorze aluminium lub grafit. |
| 21 | krzesło konferencyjne do gabinetu | 10 | Krzesło konferencyjne na płozie z podłokietnikami, oparcie i siedzisko w całości tapicerowane. Podłokietniki zintegrowane z ramą, z nakładkami tapicerowanymi. Płozy wyposażone w stopki do miękkich powierzchni. Gabaryty zewnętrzne (+/- 10%): wysokość całkowita 99 cm, wysokość siedziska 49,5 cm, szerokość całkowita 61,5 cm, głębokość całkowita 56 cm, wysokość podłokietnika 21,5 cm. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 22 | fotel gabinetowy | 5 | Fotel obrotowy o właściwościach ergonomicznych, oparcie w całości tapicerowane. Mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Oparcie posiada regulowany w zakresie góra-dół pas podlędźwiowy. Fotel posiada zagłówek w całości tapicerowany. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w mechanizm regulacji głębokości. Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładkami z miękkiego poliuretanu. Podstawa pięcioramienna aluminiowa lub chromowana, wyposażona w kółka samohamowne, twarde lub miękkie (w zależności od powierzchni). Regulacja wysokości siedziska, możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita 114-133,5 cm, wysokość siedziska 46-59,5 cm. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Fotel obrotowy musi spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). |
| 23 | fotel gabinetowy (do sekretariatu) | 2 | Fotel obrotowy o właściwościach ergonomicznych, oparcie w całości tapicerowane. Mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Oparcie posiada regulowany w zakresie góra-dół pas podlędźwiowy. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w mechanizm regulacji głębokości. Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładkami z miękkiego poliuretanu. Podstawa pięcioramienna aluminiowa lub chromowana, wyposażona w kółka samohamowne, twarde lub miękkie (w zależności od powierzchni). Regulacja wysokości siedziska, możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita 95-108,5 cm, wysokość siedziska 46-59,5 cm. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Fotel obrotowy musi spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). |
| 24 | wieszak na komputer | 3 |   |
| **MEBLE PRACOWNICZE** |
| 1 | biurko prostokątne na 4 nogach kwadratowych o wymiarach: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 8 | Blat: wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1, grubość 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Podstawa: 4 nogi metalowe kwadratowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju w zakresie 50-55 mm. nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dodatkowe funkcje: Zamawiający wymaga aby biurko miało przelot na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium. |
| 2 | biurko prostokątne na 4 nogach kwadratowych o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 4 |
| 3 | biurko prostokątne na 4 nogach kwadratowych o wymiarach: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 4 |
| 4 | biurko l-kształtne na 4 nogach kwadratowych o wymiarach: szerokość 160x140 cm, głębokość 60 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 8 |
| 5 | stół składany na kółkach o wymiarach: szerokość 150 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm (+/- 3 cm) | 1 | Uchylny blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, podstawa jezdna w wersji alu na 4 kółkach fi max. 65 mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |
| 6 | stół konferencyjny o wymiarach: szerokość 400 cm (+/-20 cm), głębokość 140 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) *(lub 3 mniejsze stoły o tych samych łącznych wymiarach)* | 1 | Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1, grubość 25 mm. Podstawa: 4 nogi metalowe kwadratowe, malowane proszkowo. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dodatkowe funkcje: Zamawiający wymaga aby stół konferencyjny był wyposażony w port multimedialny |
| 7 | panel górny międzybiurkowy dwustronnie tapicerowany o wymiarach: szerokość 180 cm, wysokość 55 cm (+/- 3 cm) | 4 | Panel wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, dodatkowo 8 mm płyta pilśniowa pokryta materiałem do mocowania przypinek. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta, materiał - do wyboru zwzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |
| 8 | panel górny międzybiurkowy dwustronnie tapicerowany o wymiarach: szerokość 140 cm, wysokość 55 cm (+/- 3 cm) | 2 |
| 9 | kontener mobilny 4 szufladowy o wymiarach: szerokość 43cm, głębokość 80 cm, wysokość 60 cm (+/- 3 cm)  | 15 | Kontener powinien być wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, dobranym pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa sztucznego + 3 szuflady metalowe lub płytowe, wykonane z płyty o grubości min. 12 mm. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi - montowany w froncie piórnika. Prowadnice rolkowe. Kontener mobilny wyposażony w 4 kółka skrętne, fi max 45 mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 10 | kontener mobilny 4 szufladowy o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm (+/- 3 cm)  | 8 |
| 11 | kontener stacjonarny 4 szufladowy o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 6 |
| 12 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 (+/- 4 cm), wysokość 72 cm (+/- 2 cm) | 4 | Szafa/nadstawka/regał powinna być wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12 mm. Wieniec dolny wykonany z płyty grubości min. 18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skrecone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Drzwi przesuwne i uchylne powinny być wykonane z min. 18 mm płyty klasy E1, melaminowanej. Drzwi szklane z 6 mm szkła hartowanego przezroczystego. Żaluzje mają być wykonane z polipropylenu w kolorze aluminium. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa/nadstawka/regał musi posiadać odpowiednio 1-5 półek (2OH-6OH), wymagana możliwość ustawienia 2-6 rzędów segregatorów. Szafa/nadstawka ma być wyposażona w zawiasy (od 1,5 OH do 3 OH - 2 zawiasy, 4 OH - 3 zawiasy oraz od 5 OH do 6 OH - 4 zawiasy na skrzydło drzwi) posiadające kąt rozwarcia do 110 st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy lub baskwilowy, min. 2 punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa/regał wyposażone w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie min. +15 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 13 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 2OH | 6 |
| 14 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 2 |
| 15 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 4OH | 5 |
| 16 | szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 160 cm, głębokość 44 (+/- 4 cm), wysokość 3 OH *(lub 2 sztuki szaf z drzwiami żaluzjowymi o szerokości 80 cm)* | 1 |
| 17 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 2OH | 2 |
| 18 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 3 |
| 19 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 3 |
| 20 | szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 6OH | 4 |
| 21 | szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 4OH | 1 |
| 22 | nadstawka z drzwiami szklanymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 3 |
| 23 | nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 1OH | 3 |
| 24 | Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 1 |
| 25 | Nadstawka otwarta o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 3OH | 2 |
| 26 | regał półotwarty (2 półki z drzwiami płytowymi, uchylnymi + 3 półki regał otwarty) o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 12 |
| 27 | szafa aktowo - ubraniowa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 3 | Szafa powinna być wykonana z płyty meblowej dwustronnie malaminowanej klasy E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, front wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty meblowej grubości nim. 12 mm. Wieniec dolny wykonany z płyty grubości min. 18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. W części ubraniowej pod półką ma być zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak. W części aktowej ma być zamontowanych min. 5 półek z możlwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa ma być wyposażona w zawiasy - min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie min. + 15 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 28 | szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 5OH | 2 |
| 29 | szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 6OH | 1 |
| 30 | szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 44 cm (+/- 4 cm), wysokość 6OH | 2 |
| 31 | stolik okrągły Ø80x72 (+/- 3 cm) | 3 | Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 25 mm. Podstawę stolika tworzy lakierowana metalowa noga na okrągłej żeliwnej podstawie. |
| 32 | krzesło konferencyjne do stolika | 9 | Krzesło na 4 nogach z podłokietnikami, z nakładkami z polipropylenu. Siedzisko i oparcie z polipropylenu, poduszka siedziska i oparcia wypełniona pianką o grubości min. 20 mm. Stopki z tworzywa sztucznego, do miękkich powierzchni. Gabaryty zewnętrzne (+/- 10%): wysokość całkowita 79 cm, wysokość siedziska 48,5 cm, wysokość podłokietnika 20 cm. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 33 | krzesło konferencyjne na 4 nogach z kółkami | 14 | Krzesło na 4 nogach wyposażonych w 4 kółka samohamowne o średnicy fi 35-40 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane, wypełnione pianką o grubości min. 20 mm. Podłokietniki z tworzywa sztucznego, zintegrowane z ramą. Gabaryty zewnętrzne (+/- 10%): wysokość całkowita 86,5 cm, wysokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska 47 cm, szerokość całkowita 52 cm, głębokość całkowita 55 cm. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 34 | krzesło pracownicze | 43 | Krzesło obrotowe o właściwościach ergonomicznych, posiadające tapicerowane siedzisko i oparcie. Mechanizm synchro umożliwający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie minimum 60 mm. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną, wylewaną pianką poliuretanową, trudnopalną. Oparcie posiada regulowany w zakresie góra-dół pas podlędźwiowy. Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładkami z miękkiego poliuretanu. Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub chrom, wyposażona w kółka samohamowne, twarde lub miękkie (w zależności od powierzchni). Regulacja wysokości siedziska, możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności (PN EN 1021-1,2), 100% poliester. Gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita min. 95 cm, wysokość siedziska 43-57 cm (+4 cm), szerokość siedziska min. 48 cm, głębokość siedziska min. 43 cm, szerokość podstawy 72 cm, głębokość całkowita 66 cm, wysokość oparcia min. 50 cm, wysokość podłokietników 16-24 cm. Krzesła obrotowe muszą spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). |
| 35 | wieszak na komputer | 12 |   |
| **Pomieszczenie socjalne** |
| 1 | szafka do zabudowy lodówki o wymiarach: max wysokość 212 cm, szerokość 60 cm, głębokość 58 cm, (+/- 2 cm) | 3 | Szafki kuchenne wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, produkcji Egger, Kronopol lub równoważne. Kolorystyka: płyta - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Plecy szafek wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym. Dna i tyły szuflad wykonane z płyty o grubości min. 16 mm w kolorze białym lub szarym. Szafki dolne wyposażone w nóżki z możliwością regulacji w zakresie min. + 15 mm. Szafki górne wyposażone w zawieszki do montażu. Szafki dolne i górne otwierane uchylnie. System otwierania szafek - frezowanie frontów lub zamontowanie listwy lub zamontowanie uchwytu stalowego (do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy). Kolorystyka: płyta - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  |
| 2 | szafka dolna z 5 szufladami o wymiarach: wysokość 85 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, (+/- 2 cm) | 3 |
| 3 | szafka dolna z 5 szufladami o wymiarach: wysokość 85 cm, szerokość 40 cm, głębokość 60 cm, (+/- 2 cm) | 3 |
| 4 | szafka do zabudowy zmywarki 85x60x60, (+/- 2 cm) | 3 |
| 5 | szafka pod zlew max 2-komorowy o wymiarach: wysokość 82 cm, szerokość max 80 cm, głębokość 47 cm, (+/- 3 cm) | 3 |
| 6 | szafka dolna z drzwiami uchylnymi o wymiarach: wysokość 85 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, (+/- 2 cm) | 3 |
| 7 | szafka górna o wymiarach: wysokość 72 cm, szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, (+/- 3 cm) | 6 |
| 8 | szafka górna z ociekaczem o wymiarach: wysokość 72 cm, szerokość 80 cm, głęgokość 32 cm, (+/- 3 cm) | 3 |
| 9 | blat kuchenny (mb), szerokość 65 cm (+/- 5 cm) | 5,4 | Blat laminowany HPL jednostronnie zaoblony o grubości min. 28 mm, odporny na wysoką temperaturę, wilgoć i zaplamienia. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, dobranym pod kolor blatu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z wzornika producenta przed podpisaniem umowy. |
| 10 | Stół lub blat kuchenny o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 70 -80 cm, wysokość 72 cm, (+/- 2 cm)  | 3 | Stół lub blat kuchenny na 4 nogach, odporny na wysoką temperaturę, wilgoć i zaplamienia. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, dobranym pod kolor blatu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z wzornika producenta przed podpisaniem umowy. |
| 11 | krzesło do pomieszczenia socjalnego | 12 | Krzesło z polipropylenu, równoważne do krzesła Bejot Shell (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm, możliwość sztaplowania nie jest konieczna). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z wzornika producenta przed podpisaniem umowy. |
| **Dodatkowe elementy** |
| **każde biurko ma mieć przelotkę na kable** |
| **wszystkie szafy winny posiadać zamki** |